### - m -

- MASK_CHANGE_NONE : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- MASK_CHANGE_PERMALOCK : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- MASK_CHANGE_WRITABLE : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- MASK_CHANGE_WRITABLE_AND_PERMALOCK : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- MAX_EPC_LENGTH : com.ugrokit.api.UgiEpc
- MAX_RFID_CONFIGURATION_MASK_LENGTH_BYTES : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxClicksPerSecond : com.ugrokit.api.Ugi.GeigerCounterSound
- maxPowerLevel : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxQValue : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxReservedBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxRoundsPerSecond : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxTidBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- maxUserBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- Medium : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration.SingleFindRampPowerModes
- MEMORY_OVERRUN : com.ugrokit.api.UgiInventory.TagAccessReturnValues
- minPowerLevel : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- minQValue : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- minReservedBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- minTidBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- minUserBytes : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration
- minutesRemaining : com.ugrokit.api.Ugi.BatteryInfo
- Model401 : com.ugrokit.api.UgiRfMicron.MagnusModels
- Model402 : com.ugrokit.api.UgiRfMicron.MagnusModels
- Model403 : com.ugrokit.api.UgiRfMicron.MagnusModels