### - t -

- TABLE : com.ugrokit.api.Ugi.CompatibilityValues
- TAG_NOT_FOUND : com.ugrokit.api.UgiInventory.TagAccessReturnValues
- temperatureAtOrAboveThreshold : com.ugrokit.api.Ugi.BatteryInfo
- temperatureWithin10DegreesOfThreshold : com.ugrokit.api.Ugi.BatteryInfo
- temperatureWithin20DegreesOfThreshold : com.ugrokit.api.Ugi.BatteryInfo
- temperatureWithin5DegreesOfThreshold : com.ugrokit.api.Ugi.BatteryInfo
- textColorOnBackground : com.ugrokit.api.UgiUiUtil
- textColorOnThemeColor : com.ugrokit.api.UgiUiUtil
- themeColor : com.ugrokit.api.UgiUiUtil
- Tid : com.ugrokit.api.UgiRfidConfiguration.MemoryBank
- TID_ACTION_BIT_OFFSET : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- TID_MASK_BIT_OFFSET : com.ugrokit.api.UgiInventory.LockUnlockMaskAndAction
- Top : com.ugrokit.api.Ugi.AudioJackLocation
- Topaz : com.ugrokit.api.UgiTag.HfTagTypes